Лабораторна робота №1
Тема: Найпростіші обчислення в системі MathCAD
Мета: Ознайомитися із системою математичного моделювання MathCAD
 Теоретичні відомості
 Ознайомлення зі структурою меню MathCAD
 Головні меню: 
Меню панелей інструментів: [image: image1.png]DEed &Ry B me = o & [ 7| & 2




Меню обчислень: [image: image2.png]



[image: image3.png]


- Обчислення
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- Графіки
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- Вектори й матриці
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 - Операції присвоєння й висновку
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 - Математичні операції
[image: image8.png].



 - Булеві операції
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- Способи програмування
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 - Грецькі символи
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- Символьні операції
 
Приклади:
1. Оформлення в робочій зоні документа математичного виразу:
Введіть у робочій області запропоновані вирази. Для уведення спец символів використовуйте відповідні пункти меню обчислень. Для уведення символу інтеграла використовуйте меню Calculus (математичні операції). У даному шаблоні [image: image12.png]


 введіть необхідні дані. Наприклад:
 [image: image13.png][} o cotna




2. Обчислення виразів. Для здійснення обчислення введіть знак рівності після виразу. Наприклад:
 [image: image14.png]3 o336




Завдання:
 У звіт необхідно залучити результати обчислень і побудов
1. Перепишіть у робочій зоні документа MathCad наступні математичні вирази:
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2. Обчислiть наступні математичні вирази:
3.  [image: image23.png]
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4. Обчислити
 
Цифра варіанту обирається за номером у журналі.
	№ варіанта
	Завдання
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Контрольні питання
1. Які задачі дозволяє розв’язувати система MathCAD?

2. Назвіть основні арифметичні операції в MathCAD.

3. Як позначається змінна в MathCAD і що вона може містити?

4. Які змінні називаються діапазонними?
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